ООО «Световые технологии»

Светильник  экспозиционный потолочный.

Паспорт

1 Назначение    

1.1 Светильник экспозиционный потолочный предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2 Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-6 и  

ЭМС ГОСТ P 51318-99.

2 Комплект поставки

Светильник (без лампы), шт.                                         1

Упаковка, шт.                                                                1

Паспорт, шт.                                                                  1 

3 Требования по технике безопасности
   Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. 

   Между корпусом светильника и потолком должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4 Правила эксплуатации и установка
4.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2 С распакованного светильника снять кольцо, вставить лампу. Закрепить лампу с помощью кольца.

4.3 Отвернуть винт шестигранным ключом №2, скрепляющий  корпус потолочной коробки с крышкой  (см. рис. 1)
4.4 Закрепить крышку коробки к поверхности потолка, предварительно продев сетевой провод через отверстие в крышке (см.рис.2).
4.5 Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью, предварительно продев его через кабельный прижим (см. рис.3)
4.6 Закрепить коробку к крышки, с помощью винта  (см. рис. 1)
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5 Свидетельство о приемке
Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-07    и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6 Гарантийные обязательства    
6.1 Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

6.3 Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4 Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, 

ул. Магистральная д.11-а.
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.
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	Артикул (мощность ламп)
	Тип лампы и

цоколь
	Коэффициент мощности
	Схема

электрическая

соединений
	Степень

защиты от воздействия

окружающей

среды, IP
	Класс защиты

от поражения

электрическим

током
	Исполнение

и категория

размещения по

ГОСТ15150
	Габариты,

мм,

AxBxC
	Масса, кг,

не более
	Тип

отражателя

	SYBAR HC 
35

70
	МГЛ

GX 8.5
	0,95
	Приведена 

на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	118x181x280
	1.6
	Алюминиевый отражатель в конструкции лампы

	SYBAR G 
35

50

75

100
	ГЛН
G 53
	1
	Рис.5
	20
	I
	УХЛ4
	118x181x280
	1.6
	Алюминиевый отражатель в конструкции лампы

	SYBAR HG
35

70
	МГЛ

G 12
	0,95
	Приведена 

на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	118x196x280
	1.6
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло

	DASH DOT HC 
35

                 70
	МГЛ

GX 8.5
	0,95
	Приведена 

на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	150x250x260
	2.2
	Алюминиевый отражатель в конструкции лампы

	DASH DOT G 
100
                 
	ГЛН
G 53
	1
	Рис.5
	20
	I
	УХЛ4
	150x260x260
	2.1
	Алюминиевый отражатель в конструкции лампы

	DASH DOT HG 
35

70

150

	МГЛ

G 12
	0,95
	Приведена 

на ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	180x280x260
	2.3
	Алюминиевый отражатель и защитное стекло


МГЛ – металлогалогенная лампа.

ГЛН – галогенная лампа накаливания.
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