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ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  экспозиционный на шинопроводе серии EXPO
Паспорт

1 Назначение
1.1 Светильник стационарный экспозиционный на шинопроводе предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2 Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ЭМС ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51317.3.2., ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3 Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.

2 Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 

1

Упаковка, шт. 


1

Паспорт, шт. 


1
3 Требования по технике безопасности
Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании. 

Между корпусом светильника и потолком должен быть обеспечен воздушный промежуток не менее 25 мм.

4 Правила эксплуатации и установка
4.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2 С распакованного светильника снять отражатель, вставить лампу.

4.3 Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!

4.4 Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода (см. рис. 1). Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.

4.5 Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем (рис.2).

4.6 Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. 1-я и 2-я фаза выбирается поворотом диска переключателя, при подключении 3-й фазы необходимо установить диск переключателя в положении 0, затем потянуть его вниз и установить в положение 3 (см. рис.3)

4.7 При демонтаже светильника следует сначала установить диск переключателя в положение 0, затем освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода (см. рис.4).
4.8. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

4.9. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.

5 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упаковщик _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

 в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

· 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

· 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,  ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина
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Lighting Technologies Plant, LLC

Exposition luminaire on busbar, EXPO series

Manufacturer’s certificate

1 Function 
1.1 Stationary exposition luminaire on busbar is designed to provide lighting in public administrative and trading spaces and is equipped to work in AC circuits of 220 V (±5%), 50 Hz (±2%). Power supply quality must conform with GOST 13109-97.

1.2 The luminaire complies with safety requirements GOST R IEC 60598-1-2, GOST R IEC 60598-2-1, EMC according to GOST R 51318.15, GOST R 51317.3.2, GOST R 51317.3.3.

1.3 Luminaire is installed directly onto busbar.

2 Delivery set

Luminaire (lamps not included), pc. 

1

Packaging, pc. 


1

Manufacturer’s certificate, pc. 

1

3 Safety requirements
Luminaire installation, cleaning and replacement of elements (lamps) must be done only when the power is off. 

Between luminaire housing and ceiling there must be an air gap not less than 25 mm.

4 Operation and installation instructions
4.1 The luminaire must be used according to the “Rules for technical operation of electrical installations for consumers”.

4.2 Take off reflector from the unpacked luminaire, insert lamp.

4.3 Make sure busbar in-feed neutral wire is connected correctly!

4.4 Install luminaire on busbar with the help of adapter. During installation pay attention to location of adapter and busbar overhangs (see Fig. 1). Luminaire mounting should only be done with de-energized busbar.

4.5 Fix adapter by turning the lock located on it (Fig.2).

4.6 Power supply is activated by turning the switch disk to the necessary phase. 1st and 2nd phase is selected by turning switch disk, if a 3rd phase is connected, turn switch disk to 0 position, then drag it down and fix it in position 3 (see Fig.3)

4.7 To dismantle the luminaire, first place switch disk into 0 position, then release adapter by turning the lock and take it out of the busbar (see Fig.4). 

4.8. Do not use any types of solvents, glue, lubricants etc. in contact with adapter or other light system components. Use of these materials can lead to damaging light system components.

4.9. User is responsible for electrical, mechanical and thermal compatibility between the luminaire and the busbar system, onto which it is installed.

5. Acceptance certificate

The luminaire conforms to technical specifications TU 3461-001-44919750-12 and has been approved for use.

Date manufactured

Inspector _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Packer __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luminaire is certified.
6. Warranty obligations
6.1. Manufacturing plant undertakes to fix or replace free of charge the luminaire that failed, when such failure was not at user’s fault and under normal conditions of use during the term of warranty.

6.2. Warranty period – 36 months from the luminaire manufacturing date.

6.3. Service life of luminaires under normal climate conditions and compliance with installation and operation instructions is:

· 8 years – for luminaires with housing and/or optical part (diffuser) made from polymer material;

· 10 years – for other luminaires.

6.4. Lamp failure is not considered a manufacturing defect.

Manufacturing plant address: 390010, Ryazan, Magistralnaya St., building 11-a.

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp
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ЖСҚ «Завод «Световые технологии»

EXPO  топтамасындағы шинопроводтағы экспозициялық шырақ 

Құжаты

1. Міндеті
1.1. Әкімшілік-қоғамдық және сауда ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (±5%), 50 Гц (±2%) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге  арналғаншинопроводтағы стационарлық экспозициялық шырағы. Электр қуаттың сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет

1.2 Шырақ  МЕМСТ P МЭК 60598-1, МЕМСТ P МЭК 60598-2-1, ЭҮС МЕМСТ P 51318.15, МЕМСТ Р 51317.3.2., МЕМСТ Р 51317.3.3 қауіпсіздік талаптарына сәйкес.

1.3 Шырақ тікелей шинопроводқа орнатылады

2 Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана 


1
Бума, дана 



1
Құжаты, дана 


1
3 Қауіпсіздік техникаға талаптар
Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек құат көзі өшірілген кезде жасау. 

Шырақ жанғыштығы орташа материалдан жасалған аспалы төбеге орнатылса болады. Ұяшық төбе мен шырақ тұрқысының арасындағы 25 мм қажетті ара қашықтығын қамтамасыз ету қажет.

4 Пайдалану ережелері
4.1. Шырақты пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі 

4.2 Бумасы шешілген шарықтан шашыратқышты шешіп, шамды қондыру.

4.3 Шинопроводтың қуат кірістің бейтарап сымның дүрыс қосылғанға көз жетізу қажет!

4.4. Шырақты адаптердің көсегімен шинопроводтың үстінде орнату. Орнатқан кезде адаптер мен шинопроводтың шығыңқы жерлердің орналасқанға назад аудару керек (сурет 1 қараңыз). Шырақ орнатуын тек шинопроводтың қуаты өшірілген кезде жасау.

4.5 даптерді үстіндегі фиксаторды бұру арқылы бекіту (Сурет 2).

4.6 Қуатты қосу дискті қажетті фазаға аудару арқылы жүзеге асырылады. Подключение питания осуществляется путем поворота диска переключателя на нужную фазу. -ші және 2-ші фаза диск тетігінің бұруы арқылы іске асырылады, ал 3-ші фаза үшін диск тетігін 0 деген қалыпқа орнатып, оны төменге қарай 3 қалыпқа тарту арқылы жасалады (Сурет 3). 

4.7 Шырақты бөлшектеген жағдайда диск тетігін әуелі 0 қалыпқа салып, нығайтқышты бұру арқылы адаптерді босатып, оны шинопроводтан шығару (Сурет 4). 

4.8. Адаптар түйісетін жерлерде еріткіштің, желімнің, жағармайдың және т.б. ешқандай түрін қолдануға тыйым салынады. Бұл материалдар жарық жүйесінің компоненттердің бұзылуына себеп бола алады.

4.9. Қолданушы шырақ  пен шырақ орнатылған шинопроводтың жүйесінің электр, механикалық, жылылық үйлесімділігі үшін жауапты.
5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-12 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды 

Шығару күні 

Бақылаушы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ораушы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме
6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

· 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

· 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы : 390010, Рязань қаласы,  Магистральная көш. 11-а.
Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дүкен мөртаңбасы 
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ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік экспазіцыйны на шынаправодзе серыі EXPO

Пашпарт

1. Прызначэнне
1.1. Свяцільнік стацыянарны экспазіцыйны на шынаправодзе прызначаны для асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і гандлёвых памяшканняў і разлічаны для работы ў сетцы пераменнага току 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ P МЭК 60598-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-1, ЭМС ГОСТ P 51318.15, ГОСТ Р 51317.3.2., ГОСТ Р 51317.3.3.

1.3. Свяцільнік устанаўліваецца непасрэдна на шынаправод.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт. 

1
Упакоўка, шт. 


1
Пашпарт, шт. 


1
3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі
Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні. 

Паміж корпусам свяцільніка і столяй павінен быць забяспечаны паветраны прамежак не менш за 25 мм.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка
4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

4.2. З распакаванага свяцільніка зняць адбівальнік, уставіць лямпу.

4.3. Пераканацца ў правільнасці падключэння нейтральнага провада ўводу сілкавання шынаправода!

4.4. Устанавіць свяцільнік на шынаправодзе з дапамогай адаптэра. Пры ўстаноўцы звярнуць увагу на размяшчэнне выступаў адаптэра і шынаправода (гл. мал. 1). Мантаж свяцільніка праводзіць толькі ў абясточаным стане шынаправода.

4.5. Зафіксаваць адаптэр шляхам правода фіксатара, размешчанага на ім (мал.2).

4.6. Падключэнне сілкавання ажыццяўляецца шляхам павароту дыска пераключальніка на патрэбную фазу. 1-я і 2-я фаза выбіраецца паваротам дыска пераключальніка, пры падключэнні 3-й фазы неабходна ўстанавіць дыск пераключальніка ў палажэнне 0, потым пацягнуць яго ўніз і ўстанавіць у палажэнне 3 (гл. мал. 3).

4.7. Пры дэмантажы свяцільніка трэба спачатку ўстанавіць дыск пераключальніка ў палажэнне 0, потым вызваліць адаптэр шляхам павароту фіксатара і выцягнуць яго з шынаправода (гл. мал.4). 

4.8. Забараняецца выкарыстоўваць у кантакце з адаптарам ці іншымі кампанентамі асвятляльнай сістэмы любыя віды растваральніка, клею, змазкі і г.д. Гэтыя матэрыялы могуць прывесці да пашкоджання кампанентаў асвятляльнай сістэмы.

4.9. Карыстальнік нясе адказнасць за электрычную, механічную і цеплавую сумяшчальнасць паміж свяцільнікам і шынаправоднай сістэмай, на якую ён устаноўлены.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Упакоўшчык _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы
6.1. Завод – вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

· 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

· 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю лямп бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная, д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп крамы
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ТОВ «Завод «Світлові Технології»»

Світильник експозиційний на шинопроводі серії EXPO

Паспорт

1 Призначення
1.1 Світильник стаціонарний експозиційний на шинопроводі призначений для освітлення адміністративно-громадських і торгових приміщень і розрахований на роботу в мережі змінного струму 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Якість електроенергії має відповідати ГОСТ 13109-97.

1.2 Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-2-1, ДСТУ ІЕС 60598-1 та ЕМС за ДСТУ CISPR 51318-99.
1.3 Світильник встановлюється безпосередньо на шинопровід.

2 Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 

1
Упаковка, шт. 


1
Паспорт, шт. 


1
3 Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні. 
Між корпусом світильника і стелею ніші повинен бути забезпечений повітряний проміжок не менше 25 мм.

4 Правила експлуатації и установка
4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти відбивач, вставити лампу.

4.3. Переконатися в правильності підключення нейтрального проводу вводу живлення шинопроводу!

4.4. Встановити світильник на шинопроводі за допомогою адаптера. При установці звернути увагу на розташування виступів адаптера і шинопроводу (див. рис. 1). Монтаж світильника проводити тільки в знеструмленому стані шинопроводу.

4.5. Зафіксувати адаптер шляхом повороту фіксатора, розташованого на ньому (рис.2).

4.6 Підключення живлення здійснюється шляхом повороту диска перемикача на потрібну фазу. 1-а і 2-а фаза вибирається поворотом диска перемикача, при підключенні 3-ї фази необхідно встановити диск перемикача в положенні 0, потім потягнути його вниз і встановити в положення 3 (див. рис.3)

4.7 При демонтажі світильника слід спочатку встановити диск перемикача в положення 0, потім звільнити адаптер шляхом повороту фіксатора і витягнути його з шинопроводу (див. рис.4).
4.8. Забороняється використовувати в контакті з адаптером або іншими компонентами освітлювальної системи будь-які види розчинника, клею, мастила і т.д. Ці матеріали можуть призвести до пошкодження компонентів освітлювальної системи.

4.9. Користувач несе відповідальність за електричну, механічну і теплову сумісність між світильником і шинопроводною системою, на яку він встановлений.

5 Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пакувальник _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод - виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін - 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації становить:

· 8 років - для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

· 10 років - для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Штамп магазина

Рис.1 
Рис.2
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Рис.3
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	Артикул (количество и мощность ламп)
	Мощность лампы, Вт
	Цвет корпуса
	Угол рассеивания отражателя, град.
	Тип лампы и цоколь
	Коэффициент мощности
	Схема электрических соединений
	Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP
	Класс защиты от поражения  электрическим током
	Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150
	Габариты, мм, AxBxC
	Масса, кг, не более
	Тип отражателя

	PLANE/T HG35 GF D14
	35
	Графит
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 GF D36
	35
	Графит
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 GF D60
	35
	Графит
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 GF D14
	70
	Графит
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 GF D36
	70
	Графит
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 GF D60
	70
	Графит
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 B D14
	35
	Черный
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 B D36
	35
	Черный
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 B D60
	35
	Черный
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 B D14
	70
	Черный
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 B D36
	70
	Черный
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 B D60
	70
	Черный
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 G D14
	35
	Серый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 G D36
	35
	Серый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 G D60
	35
	Серый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 G D14
	70
	Серый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 G D36
	70
	Серый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 G D60
	70
	Серый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 W D14
	35
	Белый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 W D36
	35
	Белый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG35 W D60
	35
	Белый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 W D14
	70
	Белый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 W D36
	70
	Белый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	PLANE/T HG70 W D60
	70
	Белый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 GF D14
	35
	Графит
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 GF D36
	35
	Графит
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 GF D60
	35
	Графит
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 GF D14
	70
	Графит
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 GF D36
	70
	Графит
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 GF D60
	70
	Графит
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 B D14
	35
	Черный
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 B D36
	35
	Черный
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 B D60
	35
	Черный
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 B D14
	70
	Черный
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 B D36
	70
	Черный
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 B D60
	70
	Черный
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 G D14
	35
	Серый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 G D36
	35
	Серый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 G D60
	35
	Серый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 G D14
	70
	Серый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 G D36
	70
	Серый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 G D60
	70
	Серый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 W D14
	35
	Белый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG35 W D36
	35
	Белый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT /T HG35 W D60
	35
	Белый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 W D14
	70
	Белый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 W D36
	70
	Белый
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	JUST LIGHT/T HG70 W D60
	70
	Белый
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 GF D14
	35
	Графит
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 GF D25
	35
	Графит
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 GF D45
	35
	Графит
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 GF D14
	70
	Графит
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 GF D25
	70
	Графит
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 GF D45
	70
	Графит
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 B D14
	35
	Черный
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 B D25
	35
	Черный
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 B D45
	35
	Черный
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 B D14
	70
	Черный
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 B D25
	70
	Черный
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 B D45
	70
	Черный
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 G D14
	35
	Серый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 G D25
	35
	Серый
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 G D45
	35
	Серый
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 G D14
	70
	Серый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 G D25
	70
	Серый
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 G D45
	70
	Серый
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 W D14
	35
	Белый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 W D25
	35
	Белый
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG35 W D45
	35
	Белый
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 W D14
	70
	Белый
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 W D25
	70
	Белый
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом

	SPIN/T HG70 W D45
	70
	Белый
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	См. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюминиевый отражатель с впаянным стеклом
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	Art.No.
	Lamp capacity,W
	Housing color
	Dispersion angle of reflector, degrees
	Type of lamp and base
	Power factor
	Schematic of electrical connections
	Rate of protection from  environmental influences, IP
	Class of protection against electric shock
	Manufacturing and placement category according to GOST15150
	Dimensions, mm, AxBxC
	Weight, kg, not over
	Type of reflector 

	PLANE/T HG35 GF D14
	35
	Graphite
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 GF D36
	35
	Graphite
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 GF D60
	35
	Graphite
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 GF D14
	70
	Graphite
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 GF D36
	70
	Graphite
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 GF D60
	70
	Graphite
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 B D14
	35
	Black
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 B D36
	35
	Black
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 B D60
	35
	Black
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 B D14
	70
	Black
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 B D36
	70
	Black
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 B D60
	70
	Black
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 G D14
	35
	Grey
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 G D36
	35
	Grey
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 G D60
	35
	Grey
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 G D14
	70
	Grey
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 G D36
	70
	Grey
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 G D60
	70
	Grey
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 W D14
	35
	White
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 W D36
	35
	White
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG35 W D60
	35
	White
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 W D14
	70
	White
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 W D36
	70
	White
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	PLANE/T HG70 W D60
	70
	White
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	255x155x110
	0,65
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 GF D14
	35
	Graphite
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 GF D36
	35
	Graphite
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 GF D60
	35
	Graphite
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 GF D14
	70
	Graphite
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 GF D36
	70
	Graphite
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 GF D60
	70
	Graphite
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 B D14
	35
	Black
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 B D36
	35
	Black
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 B D60
	35
	Black
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 B D14
	70
	Black
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 B D36
	70
	Black
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 B D60
	70
	Black
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 G D14
	35
	Grey
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 G D36
	35
	Grey
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 G D60
	35
	Grey
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 G D14
	70
	Grey
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 G D36
	70
	Grey
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 G D60
	70
	Grey
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 W D14
	35
	White
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG35 W D36
	35
	White
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT /T HG35 W D60
	35
	White
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 W D14
	70
	White
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 W D36
	70
	White
	36
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	JUST LIGHT/T HG70 W D60
	70
	White
	60
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	220x160x120
	0,67
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 GF D14
	35
	Graphite
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 GF D25
	35
	Graphite
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 GF D45
	35
	Graphite
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 GF D14
	70
	Graphite
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 GF D25
	70
	Graphite
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 GF D45
	70
	Graphite
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 B D14
	35
	Black
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 B D25
	35
	Black
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 B D45
	35
	Black
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 B D14
	70
	Black
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 B D25
	70
	Black
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 B D45
	70
	Black
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 G D14
	35
	Grey
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 G D25
	35
	Grey
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 G D45
	35
	Grey
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 G D14
	70
	Grey
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 G D25
	70
	Grey
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 G D45
	70
	Grey
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 W D14
	35
	White
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 W D25
	35
	White
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG35 W D45
	35
	White
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 W D14
	70
	White
	14
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 W D25
	70
	White
	25
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed

	SPIN/T HG70 W D45
	70
	White
	45
	MHL, G12
	0,95
	See ECG
	20
	I
	UKHL4
	235x235x120
	0,85
	Aluminum reflector with brazed
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	Артикул
	Lamp capacity,W
	Тұрқы түсі
	Шағылдырғыштың арықты шашу ұрышы, град.
	Шам түрі және цоколі
	Қуат коэффициенті
	Электр жалғау сызбасы
	Қоршаған орта әсерінен қорғау деңгейі IP
	Электр тоғынан зақымданудан қорғау дәрежесі
	МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі
	Габариттер, мм, AxBxC
	Салмағы, кг
	Шашыратқыш түрі

	PLANE/T HG35 GF D14
	35
	Сызады
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 GF D36
	35
	Сызады
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 GF D60
	35
	Сызады
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 GF D14
	70
	Сызады
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 GF D36
	70
	Сызады
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 GF D60
	70
	Сызады
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 B D14
	35
	Қара
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 B D36
	35
	Қара
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 B D60
	35
	Қара
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 B D14
	70
	Қара
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 B D36
	70
	Қара
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 B D60
	70
	Қара
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 G D14
	35
	Grey
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 G D36
	35
	Сұр
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 G D60
	35
	Сұр
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 G D14
	70
	Сұр
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 G D36
	70
	Сұр
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 G D60
	70
	Сұр
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 W D14
	35
	Ақ
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 W D36
	35
	Ақ
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG35 W D60
	35
	Ақ
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 W D14
	70
	Ақ
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 W D36
	70
	Ақ
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	PLANE/T HG70 W D60
	70
	Ақ
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	255x155x110
	0,65
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 GF D14
	35
	Сызады
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 GF D36
	35
	Сызады
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 GF D60
	35
	Сызады
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 GF D14
	70
	Сызады
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 GF D36
	70
	Сызады
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 GF D60
	70
	Сызады
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 B D14
	35
	Қара
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 B D36
	35
	Қара
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 B D60
	35
	Қара
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 B D14
	70
	Қара
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 B D36
	70
	Қара
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 B D60
	70
	Қара
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 G D14
	35
	Сұр
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 G D36
	35
	Сұр
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 G D60
	35
	Сұр
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 G D14
	70
	Сұр
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 G D36
	70
	Сұр
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 G D60
	70
	Сұр
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 W D14
	35
	Ақ
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG35 W D36
	35
	Ақ
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT /T HG35 W D60
	35
	Ақ
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 W D14
	70
	Ақ
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 W D36
	70
	Ақ
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	JUST LIGHT/T HG70 W D60
	70
	Ақ
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	220x160x120
	0,67
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 GF D14
	35
	Сызады
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 GF D25
	35
	Сызады
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 GF D45
	35
	Сызады
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 GF D14
	70
	Сызады
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 GF D25
	70
	Сызады
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 GF D45
	70
	Сызады
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 B D14
	35
	Қара
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 B D25
	35
	Қара
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 B D45
	35
	Қара
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 B D14
	70
	Қара
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 B D25
	70
	Қара
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 B D45
	70
	Қара
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 G D14
	35
	Сұр
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 G D25
	35
	Сұр
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 G D45
	35
	Сұр
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 G D14
	70
	Сұр
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 G D25
	70
	Сұр
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 G D45
	70
	Сұр
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 W D14
	35
	Ақ
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 W D25
	35
	Ақ
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG35 W D45
	35
	Ақ
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 W D14
	70
	Ақ
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 W D25
	70
	Ақ
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы

	SPIN/T HG70 W D45
	70
	Ақ
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	ЭТҚА-дан қарау
	20
	I
	ҚСК4
	235x235x120
	0,85
	Әйнекпен алюминий шашыратқышы
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	Тып адбівальніка

	PLANE/T HG35 GF D14
	35
	Графіт
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 GF D36
	35
	Графіт
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 GF D60
	35
	Графіт
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 GF D14
	70
	Графіт
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 GF D36
	70
	Графіт
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 GF D60
	70
	Графіт
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 B D14
	35
	Чорны
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 B D36
	35
	Чорны
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 B D60
	35
	Чорны
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 B D14
	70
	Чорны
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 B D36
	70
	Чорны
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 B D60
	70
	Чорны
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 G D14
	35
	Шэры
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 G D36
	35
	Шэры
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 G D60
	35
	Шэры
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 G D14
	70
	Шэры
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 G D36
	70
	Шэры
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 G D60
	70
	Шэры
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 W D14
	35
	Белы
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 W D36
	35
	Белы
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG35 W D60
	35
	Белы
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 W D14
	70
	Белы
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 W D36
	70
	Белы
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	PLANE/T HG70 W D60
	70
	Белы
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	255x155x110
	0,65
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 GF D14
	35
	Графіт
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 GF D36
	35
	Графіт
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 GF D60
	35
	Графіт
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 GF D14
	70
	Графіт
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 GF D36
	70
	Графіт
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 GF D60
	70
	Графіт
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 B D14
	35
	Чорны
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 B D36
	35
	Чорны
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 B D60
	35
	Чорны
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 B D14
	70
	Чорны
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 B D36
	70
	Чорны
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 B D60
	70
	Чорны
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 G D14
	35
	Шэры
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 G D36
	35
	Шэры
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 G D60
	35
	Шэры
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 G D14
	70
	Шэры
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 G D36
	70
	Шэры
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 G D60
	70
	Шэры
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 W D14
	35
	Белы
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG35 W D36
	35
	Белы
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT /T HG35 W D60
	35
	Белы
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 W D14
	70
	Белы
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 W D36
	70
	Белы
	36
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	JUST LIGHT/T HG70 W D60
	70
	Белы
	60
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	220x160x120
	0,67
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 GF D14
	35
	Графіт
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 GF D25
	35
	Графіт
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 GF D45
	35
	Графіт
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 GF D14
	70
	Графіт
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 GF D25
	70
	Графіт
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 GF D45
	70
	Графіт
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 B D14
	35
	Чорны
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 B D25
	35
	Чорны
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 B D45
	35
	Чорны
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 B D14
	70
	Чорны
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 B D25
	70
	Чорны
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 B D45
	70
	Чорны
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 G D14
	35
	Шэры
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 G D25
	35
	Шэры
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 G D45
	35
	Шэры
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 G D14
	70
	Шэры
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 G D25
	70
	Шэры
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 G D45
	70
	Шэры
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 W D14
	35
	Белы
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 W D25
	35
	Белы
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG35 W D45
	35
	Белы
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 W D14
	70
	Белы
	14
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 W D25
	70
	Белы
	25
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом

	SPIN/T HG70 W D45
	70
	Белы
	45
	МГЛ, G12
	0,95
	Гл. ЭПРА
	20
	I
	УХЛ4
	235x235x120
	0,85
	Алюмініевы адбівальнік з упаяным шклом
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